**П А М Я Т К А**

**по правилам поведения учащихся**

**БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОЖАРЕ**



**Пожар в квартире**

• Сообщите в пожарную охрану

• Выведите   на улицу детей и

престарелых.

• Попробуйте водой (из водопро­вода, от

внутренних пожарных кранов), стиральным порошком, плотной тканью и т.п. потушить пожар.

·         Отключите электроавтоматы (но щитке на лест­ничной площадке}.

·         Закройте окна и форточки. При сильном задым­лении немедленно покиньте квартиру, прикрыв за собой дверь.

При выходе из квартиры защитите глаза и органы дыхания от дыма респиратором, ватно-марлевой повязкой, смоченными водой куском ткани или полотенцем.

• Двигайтесь пригнувшись или


  ползком (внизу меньше дыма).

• Накройте голову и тело мокрой

   тканью.

• При невозможности выбежать по лестничным маршам исполь­зуйте балконную лестницу; если ее нет, выйдите на балкон, зак­рыв плотно за собой дверь, и кричите: «Пожар!».

• По возможности укажите пожарным место пожара.

**Горит подвал**

•  Звоните в пожарную охрану, **01**

• Ни в коем случае не пытайтесь сами проникнуть в подвал, это может закончиться для вас тра­гично.

**Рекомендуем**


·         Заблаговременно застрахуйте себя и свое иму­щество на случай пожара.

·         Храните документы и деньги в месте, известном  
всем членам семьи, на случай внезапной эвакуа­-  
ции пои пожаре.

**СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА**

**ПОЖАРОТУШЕНИЯ**

**Огнетушители углекислотные (ОУ)**



Предназначены для тушения горящих без дос­тупа воздуха веществ. Незаменимы при тушении пожаров электрических двигателей, электроуста­новок, в химических лабораториях, архивах, музе­ях. Не боятся низких температур.

Приведение в действие ОУ:

• *сорвать пломбу и выдернуть чеку;*

*• направить раструб на пламя;*

*• нажать рычаг.*

**НЕДОПУСТИМО:**

• держать огнетушитель в гори­зонтальном    положении или пе­реворачивать головкой  вниз;

•  прикасаться оголенными частями

   тела к растру­бу (температура на его поверхности

   понижается до-60...-70 ЭС);

   •   подводить раструб ближе 1 м к электроустановке

   под напряжением.

**Огнетушители порошковые (ОП)**

Предназначены для ликвидации горения твердых, жидких и газообразных веществ, а также пожаров на электроустановках под напряжением до 1 кВ.

Ими снабжают автомобили, гаражи, склад офисы и банки, промышленные объекты, поликлиники, школы, частные дома и т.д.

Приведение в действие ОП:

*• выдернуть чеку;*

*• нажать на кнопку;*

*• направить пистолет на пламя,*

*• нажать на рычаг пистолета;*

*• тушить пламя менее чем с 5 м,*

*• при использовании огнетушителя его необходимо встряхивать;*

• *рабочее положение огнетуши­теля вертикальное (не переворачивать!)*

**Внутренние пожарные краны**



Приведение в действие внутренних пожарных кранов:

•    *открыть дверцу шкафчика;*

*• раскатать в направлении очага пожара рукав, соединенный с краном и стволом;*

• *открыть вентиль поворотом ма­ховичка против хода часовой стрелки;*

*•    направить струю воды из ствола в очаг горения*